  Версия 2.2.5
  - обновлена xml конфигурация модуля MK22 с версии V1.6.8.0 на V1.6.9.0;
  - обновлена xml конфигурация модуля MK71 V1.1.6.0;
 
 Версия 2.2.4
  - обновлена xml конфигурация модуля DT400.010 с версии 1.0.10.0 на 1.0.11.0;

 Версия 2.2.3
 - обновлена xml конфигурация модуля MK32 с версии 1.8.0.1 на 1.8.2.0;
 - обновлена xml конфигурация модуля DT400.010 с версии 1.0.9.0 на 1.0.10.0;
 - исправлены некоторые недочеты

 Версия 2.2.2
 - обновлена xml конфигурация модуля МК22 V1.6.8.0 (добавлена версия ПО 1.68);

 Версия 2.2.1
 - при автопоиске модулей по MC01/MC03 теперь отображаются все возможные найденные модули с одинаковыми адресами;
 - в конфигурацию модуля МК32 добавлены параметры перемычек X20, X21 (подключение внутреннего питания к плате токовых выходов)

 Версия 2.2.0
 - добавлена новая xml конфигурации модуля МК62; 
 - добавлена новая xml конфигурации модуля МК65; 
 - добавлено копирование названий параметров и узлов при нажатии на сочетание клавиш Crtl+Shift+C

 Версия 2.1.8
 - обновлена xml конфигурация модуля МК71 (v1.1.4.0);
 - обновлена xml конфигурация модуля MP26 (v0.0.0.3);
 - обновлена xml конфигурация модуля DT400.010 (v1.0.8.3);
 - обновлена xml конфигурация модуля PR DT400.010 (v1.0.8.0);

 Версия 2.1.7
 - добавлена новая xml конфигурации модуля МК92-1F; 
 - добавлена новая версия xml конфигурации модуля IC400.001 CAN-RS; 
 - также: теперь в тэге FirmwareVersionTagName можно указать через точку с запятой несколько тегов параметров версии, для того случая, когда полная версия модуля хранится в отдельных параметрах. Например FirmWareTagName="Major;Minor;", при подключении к модулю в данном случае считаются значения двух параметров с тегами Major и Minor, затем будет сформирована версия, например, если значение параметра Major равно 1, а значение параметра Minor равно 5, то версия будет 15;
 
 Версия 2.1.6
 - добавлен атрибут SkipGlobalCommands для поля PropertyCategory XML описания (при отсутствии принимается значение false).
Назначение: пропуск команд «Считать/записать все значения из/в модуль» для веток отмеченных данным атрибутом с учетом иерархии;
 - добавлен универсальный плагин таблиц. Для того, чтобы задействовать плагин необходимо в xml описании у элементов PropertyTable, PropertyCategory или PropertyStruct указать атрибут GuiNode="Table";
 - добавлена новая версия xml конфигурации модуля MK11-R2.xml V2.0.1.0 - 11.10.16.

 Версия 2.1.5
 - добавлена новая версия xml конфигурации модуля LU400.001; 
 
 Версия 2.1.4
 - добавлена кнопка "режим отладки" для работы в отладочном режиме с тем же соединением, что и в основном окне редактора настроек устройства 
 (кнопка доступна только в сервисном режиме работы программы);

 Версия 2.1.3
 - добавлена функция сравнения всех значений параметров на форме и параметров в модуле;
 - изменены иконки кнопок "считать/записать узел" на более тонкие;
 
 Версия 2.1.3
 - добавлена функция сравнения всех значений параметров на форме и параметров в модуле;
 - изменены иконки кнопок "считать/записать узел" на более тонкие;

 Версия 2.1.1
 - переведены xml-описания и плагины модулей МК11-R2, БИ24, МР26 на английский язык;
 
 Версия 2.1.2
 - добавлена новая версия xml конфигурации модуля МК22 (V1.6.5.0);
 - добавлена новая версия xml конфигурации модуля МК32 (v1.8.0.0);
 - не отображался <Separator>;
 - изменен внешний вид панели "Инструменты для работы с модулем" (группировка кнопок на панели и разделение по цветам)

 Версия 2.1.0
 - добавлен перевод интерфейса на английский язык, а также переведены три xml-описания для модулей MK71, MK22 и MK32;
 - добавлено окно для просмотра запросов и ответов, осуществляемых при обмене данными с модулем по всем протоколам связи.

 Версия 2.0.5.5
 - теперь копируются значения из одной ветки в другую (исправлена ошибка);
 - теперь работает ImmediateWrite (мгновенная запись) для параметров. 
   Eсли соединение с модулем установлено, то при изменении значения параметра с указанным атрибутом ImmediateWrite="true" сразу происходит запись в ОЗУ модуля 
   (удобно при ручной калибровке)
 - в сканере модулей по протоколам ModbusRTU и ModbusRTUVbit теперь отображаются все вероятные найденные конфигурации модулей для автоподключения.

 Версия 2.0.5
 - исправлены ошибки: не выводился separator в из arrayItem;
 - добавлена новая версия xml конфигурации модуля МК32
 
 Версия 2.0.4
 - добавлена конфигурация модуля MK11-R2.
 - исправлены ошибки: не выводился separator и не отображались единицы измерения

 Версия 2.0.3
 - добавлена конфигурация модуля IC400;
 - добавлены плагины для модуля IC400: редактор логической сигнализации, редактор дискретных входов, редактор IP адресов;
 - исправлена ошибка при отключении питания подключенного модуля IC400 - программа закрывалась аварийно.

 Версия 2.0.2
 - добавленна возможность визуального деления параметров по группам в таблице (в макете модуля для обозначения группы указывается <Separator Header="Название группы"/>);
 - при выборе некоторых параметров теперь отображается дополнительная информация в трее снизу (в макете модуля ветка <AdditionalInfo>Тект</AdditionalInfo>);
 - добавленна возможность копирования значений параметров веток (функции копирования и вставки находятся в контектном меню ветки дерева параметров);
 - добавлен пункт меню "О программе".

 Версия 2.0.1
 - изменен поиск по конфигурации, теперь поиск производится по имени, тегу или адресу параметра;
 - добавлены кнопки отмены выполненных действий (назад, вперед);
 - добавлена подсветка групп параметров в которых существуют не записанные в модуль значения;
 - добавлен раздел "последние файлы", при запуске программы выводятся последние файлы настроек с которыми производилась работа;
 - добавлена возможность ввода нецелых чисел через либо черезе точку, либо через запятую.
 
 Версия 2.0.0
 - изменен визуальный интерфейс программы;
 - добавлен отладчик для чтения и записи значений в произвольные регистры модуля;
 - добавлена возможность построения графика значений модуля в отладчике;
 - добавлена возможность сравнения параметров двух разных версий ПО модуля;
 - теперь выводится полная информация о параметре при наводе на параметр мышью;
 - добавлена отдельная кнопка сброса значения для каждого параметра.
